ИЗДАНИЯ КНИЖНЫЕ И ЖУРНАЛЬНЫЕ. ФОРМАТЫ
ГОСТ 5773-90
Дата введения 1991-07-01

1. Настоящий стандарт устанавливает форматы книжных и журнальных изданий, далее –  “изданий”.
Стандарт не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых на зарубежной базе, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий.
2. Форматы книжных и журнальных изданий должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Размер листа бумаги, мм	Доля листа	Формат книжных изданий	

600Мх900	1/8		
840х1080М	1/16		
700х1000М	1/16		
700х900М	1/16		
600х900М	1/16		
600х840М	1/16		
840Мх1080	1/32		
700Мх1000	1/32		
750Мх900	1/32		
700Мх900	1/32		
600Мх840	1/32		
Примечание. М обозначает, с какой из сторон листа бумаги должно совпадать машинное направление.

Таблица 2

Размер листа бумаги, мм	Доля листа	Формат журнальных изданий	

700х1080	1/8		
600х900	1/8		
600х840	1/8		
840х1080	1/16		
700х1080	1/16		
700х1000	1/16		
600х900	1/16		
840х1080	1/32		
700х1080	1/32		

Примечание. Допускается выпуск малообъемных журналов типа “Крокодил” форматом 270х350 мм без обрезки с трех сторон, печатаемых форматом 70х108/8 на специализированном оборудовании.

Формат изданий условно обозначают размером листа бумаги для печати в сантиметрах и долей листа.
Форма издания в миллиметрах определяют: для издания в обложке - его размерами после обрезки с грех сторон, для издания под переплетную крышку - размерами обрезанного с трех сторон блока, при этом первая цифра обозначает ширину, а вторая - высоту издания.
Максимальные форматы являются предпочтительными для применения.
Допускается уменьшение формата издания до минимального по высоте и (или) ширине при печатании издания на машинах устаревших конструкций, импортном оборудовании, а также с учетом технологических особенностей производства.
Использование бумаги с указанным в табл. 1 машинным направлением обязательно при печати на листовых печатных машинах (при этом допускается применение листов половинных и двойных форматов), вновь проектируемых и приобретаемых по импорту рулонных печатных машинах.
3. Предельные отклонения форматов изданий от установленного для данного тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока.